|  |
| --- |
| _Pic2  **ИНСТРУКЦИЯ № 1**  **по электробезопасности**  **для неэлектротехнического персонала**  **Мэрия городского округа Тольятти** |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
   1. Перед допуском к самостоятельной работе сотрудник мэрии городского округа Тольятти должен обучение по электробезопасности, с последующей проверкой знаний и присвоением 1 группы допуска по электробезопасности (обучение и сдача зачета оформляется в специальном журнале).
   2. В процессе работы работник ежегодно проходит повторное обучение и проверку знаний по электробезопасности для присвоения 1 группы допуска.
   3. Все электрифицированное оборудование должно находиться в исправном состоянии и иметь надежное и исправное заземление (зануление).
   4. Все токоведущие провода должны прокладываться и устраиваться так, чтобы не допускалось их касание и повреждение в процессе работы. С этой целью электропроводка, устраиваемая ниже 2.0 м от уровня пола должна быть исполнена закрыто.
   5. Штепсельные разъемы (вилка и розетка) применяемые для подключения электроагрегатов должны иметь дополнительный защитный контакт:

- при подключении в сеть напряжением 220 В – третий защитный (зануляющий) контакт.

- при подключении в сеть напряжением 380 В – четвертый защитный (зануляющий) контакт.

* 1. Подключение электрооборудования в электросеть без заземления (зануления), т.е. без защиты от поражения электротоком не допускается.
  2. Запрещается размещать электрооборудование, выключатели, розетки, электрощиты в сырых помещениях.
  3. В процессе работы должна быть обеспечена возможность свободного доступа к отключению электроборудования.
  4. Пользоваться только исправным электрооборудованием. Помните! Устранение неисправностей в электрооборудовании должен выполнять только электротехнический персонал (слесарь-электрик).

1. ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
   1. Внешним осмотром проверьте исправность электрооборудования, инструмента и приспособлений, а также заземления (зануления) электрооборудования. Проверьте возможность свободного доступа к электрооборудованию. О выявленных недостатках доложите руководителю.
   2. Неисправное электрооборудование должно быть отключено от электросети и приняты меры к устранению неисправностей (вызвать слесаря-электрика).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
   1. Выполняете только порученную работу.
   2. При выполнении работы необходимо пользоваться установленными по нормам спецодеждой, обувью и другими средствами защиты, следить за их исправным состоянием.
   3. Применяйте только исправное электрооборудование, инструмент и приспособления. При выявлении неисправностей необходимо оборудование обесточить и вызвать слесаря-электрика.
   4. Каждый работающий должен твердо помнить, что нельзя прикасаться к токоведущим частям электрооборудования находящегося под напряжением.
   5. Не касайтесь оборудования, работающего от электротока, стоя на мокром или токопроводящем полу.
   6. Не эксплуатируйте оборудование с открытыми токоведущими частями, без ограждения опасных зон.
   7. Не применяйте в процессе работы электрооборудования кустарного производства (удлинители, электрообогреватели, электроплиты и т.п.). Помните! Они являются источниками повышенной опасности!
3. ОБЯЗАННОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.
   1. При возникновении аварийной ситуации (искрение электропроводки, загорание оборудования) работник обязан немедленно отключить электрооборудование от электросети, оповестить об опасности работников, находящихся рядом, сообщить о случившемся непосредственному руководителю, вызвать аварийную или пожарную службу.
   2. В случае загорания электропроводки, электрооборудования тушение производить углекислотным или универсальным огнетушителем.
   3. При возникновении угрозы жизни или здоровья работающих или посетителей, работник обязан немедленно сообщить об этом руководителю, принять меры к устранению угрозы (вызвать соответствующие аварийные, ремонтные службы, эвакуировать людей в безопасное место).
   4. О происшедшем несчастном случае на производстве работник обязан сообщить непосредственному руководителю, вызвать скорую помощь и приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
   1. Навести порядок на рабочем месте.
   2. По окончании рабочего дня обесточить (выключить из электрической розетки) электроустановки и электрические приборы за исключением тех, постоянная работа которых обусловлена функциональным назначением:

* компьютеров; модемов, источников бесперебойного питания, радиотелефонов; факсов; холодильников; электрических часов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет персональную

ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Российской Федерации.