|  |
| --- |
| _Pic2  **ИНСТРУКЦИЯ № 24**  **ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  **Мэрия городского округа Тольятти** |

## **Общие требования**

1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в мэрии городского округа Тольятти и обязательна для применения и исполнения всеми работниками мэрии.
2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на работодателя, а при аренде зданий, помещений – на арендаторов.
3. Ответственных за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности и за содержание средств пожаротушения определяет мэр.
4. Ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в помещениях в структурных подразделениях мэрии определяют руководители этих подразделений.
5. Все работники мэрии должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

**2. Организационные мероприятия по обеспечению**

**пожарной безопасности**

1. Во всех административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны **«01».**
2. В мэрии приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной безопасности противопожарный режим, в том числе:

* определены места размещения средств пожаротушения;
* определены и оборудованы места для курения;
* места нахождения средств пожарной безопасности, места для курения, пути эвакуации должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе «Не загромождать».
* определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
* определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

1. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.
2. Работники мэрии обязаны:

* соблюдать требования пожарной безопасности;
* выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими приборами;
* в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану, доложить руководителю.

1. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, торжества, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

**3. Требования пожарной безопасности к территориям,**

**зданиям, сооружениям, помещениям**

**3.1.Содержание территории:**

1. Территория мэрии должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
2. Горючие отходы, мусор, и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
4. О закрытии дорог или проездов для их ремонта необходимо немедленно сообщать в районные подразделения пожарной охраны.
5. Не разрешается курение на взрывопожароопасных и пожароопасных участках.
6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается ближе 50 м от зданий и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
7. Территории зданий и сооружений мэрии должны иметь наружное освещение.

**3.2. Содержание зданий, сооружений, помещений**

1. Для складских помещений должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности.
2. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (таблички) безопасности.
3. Противопожарные системы, средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
4. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.
5. При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.
6. В зданиях, помещениях мэрии, запрещается:

* хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке;
* использовать технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, хранения продукции, оборудования, мебели и т.п.;
* устраивать склады горючих материалов;
* снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;
* загромождать чем-либо переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
* проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами;
* оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
* устанавливать глухие решетки на окнах;
* устраивать на лестничных клетках и в коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

1. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этого местах.

**3.3. Пути эвакуации**

1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений; при пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние легкооткрываемые запоры.
2. Запрещается:

* загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение любого инвентаря и материалов;
* устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства;
* применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки и облицовки поверхностей;

1. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари.
2. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
3. Металлические решетки на окнах должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

**3.4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам**

1. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
2. При эксплуатации электроустановок з а п р е щ а е т с я :

* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
* пользоваться электроутюгами, электрочайниками, электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, при отсутствии или неисправности терморегуляторов;
* оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть осветительные, электронагревательные приборы, кондиционеры, телевизоры и т.п.;
* применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
* прокладывать транзитные электропроводки через складские помещения;
* размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и другой пусковой аппаратуры различные предметы, горючие материалы.

**4. Порядок действий при пожаре**

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

* немедленно сообщить об этом по телефону **«01»** в единую диспетчерскую службу;
* принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

1. Руководитель, лицо, назначенное ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании, прибывшие к месту пожара обязаны:

* продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
* в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
* проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;
* при необходимости отключить электроэнергию, перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции;
* прекратить все работы в здании;
* удалить за пределы опасной зоны всех работников;
* осуществить общее руководство по тушению пожара;
* обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
* одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
* организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

1. **Ответственность**

Настоящая инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в мэрии и является обязательной для исполнения всеми работниками.

Лица, виновные в нарушении инструкции по пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.